


**Rihm- või ketirataste ning hammasrataste kinnitus võllil**

Taper bush



Taper bush kinnitamine võllil:


1.


 koonilise avaga puks rihmarattasse


2.


 rihmaratta istamine võllile


3


 kinnituspoltide/kruvide kinni keeramine


 Momentvõtmega lõplik kinnituskruvide pingutamine


























Keti ja rihmarataste kinnitus mootori võllil:







Hammasratta kinnitus võllil



Vedrurõngaga kinnitus

