Расчёт горения топлива.
Исходный состав газа:
CH4 = 		%1
C2H4 = 	%2
C3H8 = 	%3
C4H10 = 	%4
C5H12 = 	%5
CO2 = 		%6
N2 = 		%7
H2 = 		%8
Влажность W = %9

Состав влажного газа:
CH4 = 		%10
C2H6 = 	%11
C3H8 = 	%12
C4H10 = 	%13
C5H12 = 	%14
CO2 = 		%15
N2 = 		%16
H2 = 		%17
H2O = 		%9

Влагосодержание d = %25
Коэффициент избытка воздуха  = %22

Теплота сгорания топлива:
QРн = 358.2·CH4 + 637.5·C2H6 + 912.5·C3H8 + 1186.5·C4H10 + 1460.8·C5H12 = 358.2·%10 + 637.5·%11 + 912.5·%12 + 1186.5·%13 + 1460.8·%14 = %19 кДж/нм3

Теоретически необходимое количество сухого воздуха:
L0 = 0.0476·(2·CH4 + 3.5·C2H6 + 5·C3H8 + 6.5·C4H10 + 8·C5H12) = 0.0476·(2·%10 + 3.5·%11 + 5·%12 + 6.5·%13 + 8·%14) = %20 нм3/нм3
Действительное количество атмосферного воздуха:
L0’ = 1.016·L0 = 1.016·%20 = %21 нм3/нм3
Действительное количество сухого воздуха:
La = ·L0 = %22·%20 = %23 нм3/нм3
Действительное количество атмосферного воздуха:
La’ = ·L0’ = %22·%21 = %55 нм3/нм3

Состав дымовых газов:
V(CO2) = 0.01·(CO2 + CH4 + 2·C2H6 + 3·C3H8 + 4·C4H10 + 5·C5H12) = 0.01·(%15 + %10 + 2·%11 + 3·%12 + 4·%13 + 5·%14) = %24 нм3/нм3
V(H2O) = 0.01·(2·CH4 + 3·C2H6 + 4·C3H8 + 5·C4H10 + 6·C5H12 + H2O + 0.16·d·La) = 0.01·(2·%10 + 3·%11 + 4·%12 + 5·%13 + 6·%14 + %9 + 0.16·%25·%23) = %26 нм3/нм3
V(N2) = 0.79·La + 0.01·N2 = 0.79·%23 + 0.01·%16 = %27 нм3/нм3
V(O2) = 0.21·( – 1)·L0 = 0.21·(%22 – 1)·%20 = %28 нм3/нм3

V = V(CO2) + V(H2O) + V(N2) + V(O2) = %24 + %26 + %27 + %28 = %29 нм3/нм3

Процентное соотношение продуктов горения:
%CO2 =	%30%
%H2O =	%31%
%N2 =		%32%
%O2 =		%33%

Материальный баланс:
V = 100 м3
Состав природного газа:
V(CH4) = %CH4·V = %10%·100 = %10 м3
V(C2H6) = %C2H6·V = %11%·100 = %11 м3
V(C3H8) = %C3H8·V = %12%·100 = %12 м3
V(C4H10) = %C4H10·V = %13%·100 = %13 м3
V(C5H12) = %C5H12·V = %14%·100 = %14 м3
V(CO2) = %CO2·V = %15%·100 = %15 м3
V(N2) = %N2·V = %16%·100 = %16 м3
V(H2) = %H2·V = %17%·100 = %17 м3
V(H2O) = %H2O·V = %9%·100 = %9 м3

V(O2) = L0 / (1 + k) = %20 / (1 + 3.76) = %18 м3

Состав продуктов горения:
V(CO2) = %CO2·V = %30%·100 = %30 м3
V(H2O) = %H2O·V = %31%·100 = %31 м3
V(N2) = %N2·V = %32%·100 = %32 м3
V(O2) = %O2·V = %33%·100 = %33 м3

Материальный баланс.
Природный газ:
CH4 = V(CH4)·(CH4) = %10·0.717 = %34 кг
C2H6 = V(C2H6)·(C2H6) = %11·1.356 = %35 кг
C3H8 = V(C3H8)·(C3H8) = %12·2.020 = %36 кг
C4H10 = V(C4H10)·(C4H10) = %13·2.84 = %37 кг
C5H12 = V(C5H12)·(C5H12) = %14·3.218 = %38 кг
CO2 = V(CO2)·(CO2) = %15·1.977 = %39 кг
N2 = V(N2)·(N2) = %16·1.251 = %40 кг
H2 = V(H2) ·(H2) = %17·0.08988 = %56 кг
H2O = V(H2O) ·(H2O) = %9·0.804 = %41 кг
Воздух:
O2 = 100·V(O2)··(O2) = 100·%18·%22·1.429 = %42 кг
N2 = 100·V(O2)··k·(N2) = 100·%18·%22·3.76·1.251 = %43 кг
H2O = 0.16·d·La·(H2O) = 0.16·%25·%23·0.804 = %44 кг
Итого: %45 кг

Продукты горения:
CO2 = V(CO2)·V·(CO2) = %24·100·1.977 = %46 кг
H2O = V(H2O)·V·(H2O) = %26·100·0.804 = %47 кг
N2 = V(N2)·V·(N2) = %27·100·1.251 = %48 кг
O2 = V(O2)·V·(O2) = %28·100·1.429 = %49 кг
Итого: %50 кг

Неувязка: |%45 – %50|·100% / %53 = %54